녹색 네트워크 상태 표시등이 꺼져 있고 주황색 네트워크 상태 표시등이 깜박이면 무선랜 설정이 실패한 것입니다. 을 눌러 이 오류를 지우고 1단계부터 WPS 설정을 다시 시도하십시오.
다음 항목을 확인하십시오.
- 액세스 포인트가 켜져 있는지 확인합니다. 꺼져 있으면 켜고 네트워크 설정을 다시 수행합니다.
- 프린터를 액세스 포인트 가까이에 배치합니다.
- 액세스 포인트에 대해 설정한 무선랜 통신 모드(IEEE802.11*)가 프린터에서 지원되는 것과 일치하는지 확인합니다. (*위치에 따라 다르게 표시됩니다.)
- MAC 주소 필터링 기능을 사용하는 경우 프린터의 MAC 주소를 등록하여 프린터가 필터링되지 않도록 합니다.
- 액세스 포인트의 DHCP 기능이 사용되는지 확인합니다. 사용되지 않으면 사용되도록 변경합니다.