| # 網路界面的解決方式 ### 問題總覽： 如果您要透過網路連線印表機和電腦，則電腦必須事先連線至網路。 如果您的電腦上沒有連線至區域網路 (Wi-Fi 或乙太網路) 的網路界面，則會顯示〝發生界面錯誤〞畫面。 請參照下列步驟以解決此問題。 最前面 ## 步驟 1 ### 檢查電腦網路環境 首先，參照下列步驟檢查電腦的網路狀態。 #### Windows
| Windows 7/Vista：選擇〝開始〞>〝控制台〞>〝檢視網路狀態及工作〞。 Windows XP：選擇〝開始〞>〝控制台〞>〝網路和網際網路連線〞。
| Windows 7/Vista：點選〝變更介面卡設定〞(Windows 7) 或〝管理網路連線〞(Vista)。 Windows XP：點選〝網路連線〞。
| 確認已顯示網路連線圖示。
| 使用下表檢查網路連線圖示，並繼續適當的解決方法。
7/Vista | XP | 解決方法類型
圖示 | 文字 | 圖示 | 文字
| 無線網路連線 |  | 無線網路連線 | ## A
| 無線網路連線 |  | 無線網路連線 | ## B
| 區域網路連線 |  | 區域網路連線 | ## C
| 區域網路連線 |  | 區域網路連線 | ## D
無圖示 | 無圖示 | ## E
#### Mac OS X
| 從 Apple 選單選擇〝系統偏好設定〞。
| 點選〝網路〞圖示。
| 確認已顯示〝AirPort〞或〝乙太網路〞圖示。
| 搜尋您的網路圖示，並繼續適當的解決方法類型。
圖示 | 文字 | 解決方法類型
| AirPort | ## A
| AirPort | ## B
| 乙太網路 | ## C
無圖示 | ## E
最前面 ## 步驟 2 ### 執行適當的解決方法。
解決方法類型 | 狀態 | 解決方法
## A | 電腦具有可進行 Wi-Fi 網路連線的硬體，而且已經啟用，但是沒有連線至網路。 Windows：電腦具有進行 Wi-Fi 網路連線的硬體，但是沒有啟用按鈕或開啟電腦。 | ・ 如果 Wi-Fi 網路已設定使用無線基地台 (AP)，請檢查該網路裝置 (例如路由器或無線基地台) 已經開啟。 開啟網路裝置後，您需要等候幾分鐘的時間，網路才能正確運作。 ・ 如果您沒有設定使用無線基地台 (AP) 的 Wi-Fi 網路，則可以使用 Ad Hoc 模式來無線連線印表機和電腦。如果印表機有〝Wi-Fi Direct〞功能，也可以使用〝Wi-Fi Direct Simple AP〞模式。如需進行 Ad Hoc 模式連線或 Simple AP 模式連線的詳細說明，請參閱〝網路使用說明〞中的〝電腦上的 Ad Hoc 設定〞(Ad Hoc 模式) 或〝Wi-Fi Direct〞(Simple AP 模式)。 ・ Windows：啟用網路介面。啟用網路介面後，您需要等候幾分鐘的時間，網路才能正確運作。
## B | 電腦具有進行 Wi-Fi 網路連線的硬體，但是沒有啟用。 | ・ 啟用網路狀態。 啟用網路狀態後，您需要等候幾分鐘的時間，網路才能正確運作。
## C | 電腦具有進行乙太網路連線的硬體，但是沒有連線至網路。 | ・ 如果已經設定乙太網路，請檢查路由器或集線器已經開啟。 ・ 檢查區域網路線已正確連接至路由器、集線器以及電腦。
## D | 電腦具有進行乙太網路連線的硬體，但是沒有啟用。 | ・ 啟用網路狀態。 啟用網路狀態後，您需要等候幾分鐘的時間，網路才能正確運作。
## E | Wi-Fi 或乙太網路連線的硬體不存在或無法辨識。 | ・ 如果網路界面已插入電腦或為電腦內建，請確認裝置正在運作中。 ・ 如果網路界面沒有插入電腦或電腦並無內建，則您無法透過網路使用印表機。 選擇〝USB 有線連線〞，並透過 USB 線連接印表機和電腦。 如果您要透過 Wi-Fi 或乙太網路使用印表機，首先要設定電腦的網路，然後變更網路連線。 (詳細說明，請參閱「網路使用說明」。)
如果您不知道如何設定電腦或網路界面，請參閱電腦或網路界面的使用手冊。 最前面 ## 步驟 3 ### 再次檢查網路連線。 如果顯示下列網路連線圖示，您現在可以透過網路連接印表機和電腦。
網路 | Windows 7/Vista | Windows XP | Macintosh
Wi-Fi |  |  |
乙太網路 |  |  |
如果電腦是透過 3G 網路等直接連線至網際網路，完全不透過路由器 (或無線基地台(AP))，而且有其他網路介面可用，您可以使用 Ad Hoc 模式以無線方式連接印表機和電腦。如果印表機有〝Wi-Fi Direct〞功能，也可以使用〝Wi-Fi Direct Simple AP〞模式。 不過，您需要瞭解這樣做的一些限制和注意事項。 如需進行 Ad Hoc 模式連線或〝Simple AP〞模式連線的詳細說明，請參閱〝網路使用說明〞中的〝電腦上的 Ad Hoc 設定〞(Ad Hoc 模式) 或〝Wi-Fi Direct〞(Simple AP 模式)。 最前面 |